**DOCUMENTATIA PENTRU ACHIZITIA DE UTILAJE LA FERMA PISCICOLA DRACSANI – S.C. PISCICOLA S.A. BOTOSANI**

**INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI**

**Achizitor (Beneficiar POP 2007 - 2013)**: **S.C. PISCICOLA S.A Botosani
Denumire proiect**: **,,Lucrari de reabilitare, amenajare si achizitie de utilaje la ferma piscicola Dracsani – S.C. Piscicola S.A. Botosani”**

Contract de finantare nerambursabila nr. 159/29.05.2014

Valoarea totala estimata a proiectului: 4195298.44 lei

1. ***INFORMATII GENERALE***
	1. **Achizitor**

**SC PISCICOLA SA Botosani**

Strada I.C. Bratianu, nr.125

Localitate Botosani

Judetul Botosani

Cod postal 710319

Romania

Persoana contact: Nistor Gheorghe

Telefon: 0231516364; 0744622285

Fax 0231/530494

e-mail: piscicolabt@clicknet.ro

Adresa de internet: [www.piscicolabotosani.com](http://www.piscicolabotosani.com)

* 1. **Surse de finantare**: Proiectul este cofinantat din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007 -2013,

Axa prioritara 2: Acvacultura ,

Masura 2.1: “Acvacultura”

Actiunea 2: “Variatiile productiei datorita extinderii sau modernizarii exploatatiilor piscicole existente”.

 Sursele de finantare sunt asigurate in proportie de 40% din fonduri proprii si 60% din contributie Fondul European pentru Pescuit, prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013.

 **1.3.** La elaborarea ofertei dumneavoastra va rugam sa aveti in vedere si urmatoarele instructiuni pentru ofertanti:

● cerinte minime:

- declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca ofertantul nu se afla in situatiile descrise la articolul 14 din OUG 66/2011;

- certificat constator emis de Registrul Comertului din care sa rezulte componenta actionariatului si obiectul de activitate al ofertantului ( obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator), in original sau in copie cu mentiunea ,,Conform cu originalul”;

- certificat de inregistrare CUI – cu date de identificare ale ofertantului, in copie, cu mentiunea ,,Conform cu originalul”;

● **Termenul limita de depunere a ofertelor:** 03.07.2014, ora 12.00;

● **Data sesiunii de selectie a ofertelor:** 04.07.2014, ora 08.00;

● **Locatia de depunere a ofertelor si de desfasurare a sedintei de evaluare:** sediul social al S.C. Piscicola S.A. Botosani, strada I.C. Bratianu nr. 125, localitatea Botosani, judetul Botosani;

● Data limita de primire a solicitarilor de clarificari este 27.06.2014 ora 18, iar data limita de de transmitere a raspunsului la clarificari este 30.06.2014 ora 9.

● Nu se va organiza inspectie pe teren sau intalnire pentru clarificari;

● **Oferta va fi redactata in limba romana,** iar in cazul in careeste intocmita intr-o alta limba se va anexa traducerea autorizata sau o traducere efectuata pe responsabilitatea reprezentantului legal.

Oferta trebuie sa fie in acord cu specificatiile tehnice solicitate in caietul de sarcini.

Oferta va fi transmisa beneficiarului in original, semnata, stampilata, insotita de:

- declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca ofertantul nu se afla in situatiile descrise la articolul 14 din OUG 66/2011;

- certificat constator emis de Registrul Comertului din care sa rezulte componenta actionariatului si obiectul de activitate al ofertantului ( obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator) ), in original sau in copie cu mentiunea ,,Conform cu originalul”;

- certificat de inregistrare CUI – cu date de identificare ale ofertantului, in copie, cu mentiunea ,,Conform cu originalul”.

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat sa fie oferta primita si inregistrata de beneficiar pana la data limita de depunere a ofertelor.

Valoarea de referinta pentru fiecare utilaj a ofertei trebuie sa fie valoarea fara TVA.

Oferta va include si contravaloarea cheltuielilor de transport la ferma piscicola Dracsani, com. Sulita, jud. Botosani.

 Perioada de valabilitate a ofertei sa fie de minim 90 zile, iar locul de livrare este la Ferma piscicola Dracsani, comuna Sulita, judetul Botosani.
 Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate prevăzuta in oferta prezenta.
 In oferte se vor preciza: denumirea utilajului, caracteristici tehnice, conditii de plata,

termenele de plata, termene de garantie, informatii privind termenele pentru livrarea bunurilor, transportul bunurilor.

 Transmiterea ofertelor si a oricaror altor documente necesare pe parcursul aplicarii procedurii de achizitie se poate realiza prin posta, fax, mijloace electronice sau prin orice combinatie a acestora.

 Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai inainte de data limită stabilita pentru depunere si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. Daca ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre beneficiar pană la data de depunere a ofertelor.

 Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau modifica oferta după expirarea datei limita stabilita pentru depunere, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de achizitie. Sunt considerate oferte intarziate ofertele care sunt depuse dupa termenul limita pentru depunere.
 Oferta care este depusa/transmisa la alta adresa a beneficiarului decat cea stabilita in anuntul sau invitatia de participare ori este primita de catre beneficiar dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

● **Moneda** folosita la intocmirea ofertei financiare este ron sau euro. Pentru ofertele in euro cursul valutar folosit pentru evaluare este 1 euro = 4.4385 lei reprezentand cursul euro aferent lunii ianuarie 2013, mentionat in Ghidul solicitantului;

● Nu se solicita garantie de participare;

● **Criteriul de evaluare al ofertelor este** – oferta conforma cu **pretul cel mai mic.**

Atribuirea contractului se face celei mai bune oferte primite, utilizând drept criterii pretul cel mai scazut impreuna cu caracteristici tehnice privind nivelul calitativ, tehnic, sau functional, caracteristici de mediu, costuri de funcţionare pe durata de viaţă, raportul cost/eficienţă, avansuri care urmează să fie plătite, servicii post-vânzare şi asistenţă tehnică, termen de plată, de livrare şi/sau de execuţie.

● Contractul va fi incheiat in mod obligatoriu cu ofertantul castigator, iar semnarea acestuia se va face dupa trecerea perioadei aferente contestatiilor;

● Solutionarea contestatiilor se efectueaza pe cale amiabila intre parti sau in justitie in conditiile legii contenciosului – administrativ. Contestatiile se transmit beneficiarului si catre DGP – AMPOP de catre ofertantii nemultumiti de procesul de adjudecare in termen de maxim 5 zile de la notificare. In caz contrar contestatiile nu se vor lua in considerare. In perioada de solutionare a contestatiilor de catre beneficiarul privat se suspenda procesul de verificare si avizare a documentatiei de achizitii depusa la CR Iasi;

● **Durata de executie** a contractului de furnizare de bunuri nu va depasi data de 31.03.2015.

 Contractul si anexele vor fi intocmite in 2 exemplare in original, cate un exemplar pentru fiecare parte;

● Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe bunuri.

 **Reprezentant legal proiect,**

**Nistor Anda – Laura**

**CAIET DE SARCINI**

**Pentru atribuiea contactului de achizitie bunuri avand ca obiect**

**“Achizitie de utilaje la ferma piscicola Dracsani – S.C. Piscicola S.A. Botosani”**

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza oferta de catre fiecare ofertant.

Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.

Prevederile Caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor ducand la eliminarea ofertei.

1. **Denumirea achizitor (Beneficiar POP 2007 – 2013):** S.C. PISCICOLA S.A. Botosani, str. I. C. Bratianu nr. 125, piscicolabt@clicknet.ro
2. **Obiectul contractului de lucrari:** achizitia de utilaje la ferma piscicola Dracsani – S.C. Piscicola S.A. Botosani

**Specificatii tehnice ale utilajelor si echipamentelor:**

* 1. ***Motoare barci***

**Motor barca 10 CP – 2 buc.**

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Tip motor 4 timpi/2 cilindri;

Putere 9,9 CP; 7 kw;

Greutate ~ 35 - 40 kg;

Cu cizma scurta, actionare manuala;

Performanta medie 5,9 kw/5500 rpm;

Interval functionare admisie completa 5000 – 6000 rpm;

Carburatie 1 carb;

Capacitate rezervor minim 10l litri;

Sistem demaraj manual;

Sistem aprindere: manual/electric;

Garantie cat mai mare.

**Motor barca 20 CP – 2 buc.**

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Tip motor 4 timpi/ 2 cilindri;

Capacitate cilindrica ~ 350;

Greutate ~ aproximativ 50 kg;

Actionare manuala, cu cizma scurta;

Garantie cat mai mare.

**Motor barca 25 CP – 1 buc.**

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Tip motor 4 timpi/ 3 cilindri;

Capacitate cilindrica ~ 520;

Greutate ~ 70 kg;

Actionare manuala, cu cizma scurta;

Garantie cat mai mare.

* 1. ***Agregat camera frig ( 22 mc) plus usa frigorifica – 1 buc***

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Dimensiuni camera frigorifica:

L = 3000 mm;

l = 2900 mm;

h = 2500 mm;

Volum camera frig 22 mc;

Domeniul de lucru - 2º/ 2° C;

Unitate exterioara: 2.35 kw/ - 10° C t vaporizare;

Unitate interioara: degivrare electrica, 2.7 kw/ 0 C t cam;

Usa frigorifica pivotanta 1200 X 2200;

Inchidere cu cheie + deschidere din interior/ montaj cu contratoc pe panou 150 mm/ balamale;

Garantie cat mai mare.

* 1. ***Ponton plutitor pentru acostare barci 10000 x 1000 – 1 buc***

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Confectionat din module , prevazute cu sistem de ancorare si elemente de imbinare;

Flotorii confectionati din polietilena ( polipropilena); rezistenta la UV;

Garantie cat mai mare.

* 1. ***Ponton plutitor 3500 x 3500( sau suprafata apropiata functie de module) – 1 buc***

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Confectionat din module, prevazute cu sistem de ancorare si elemente de imbinare;

Flotorii confectionati din polietilena ( polipropilena) rezistenta la UV;

Garantie cat mai mare.

* 1. ***Masina fulgi gheata ( 300 – 600 kg/zi) cu container depozitare 350 kg si dedurizator – 1 buc***

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Productivitate 300 – 600 kg/ 24 h;

Container depozitare de minim 350 kg;

Alimentare 220 – 380 V;

Dedurizator cu capacitate minima 12 litri;

Garantie cat mai mare.

* 1. ***Ministatie cu depozit carburanti – 1 buc***

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Capacitate minima 5000 litri;

Indicator de nivel mecanic vizibil;

Furtun minim 3 m (preferabil 5 m);

Orificiu de scurgere pozitionat la baza rezervorului cu robinet de curatare periodica;

Cuva de retinere a scurgerilor, treapta de sprijin ( scara) la urcarea pe rezervor;

Tub de aerisire;

Garantie cat mai mare.

* 1. ***Barca lemn 24 crevace – 1 buc***

Barca din lemn de tip Lotcă de 24 crevace sa aiba următoarele caracteristici:

* lungime 7,30 m;
* latime 1,50 m;
* inaltimea de constructie 0,62 m;
* constructie in sistem clasic;
* osatura construită din lemn de stejar;
* corpul construit din lemn de brad;
* accesorii: puntea prova, puntea pupa, două sidelci, podina pe fundul bărcii, cuie de strapazan metalice pentru tras la rame, o pereche de rame.

Garantie cat mai mare.

* 1. ***Motofierastrau – 1 buc***

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Capacitate cilindrica minim 65 cmc;

Putere minim 3.6 KW;

Greutate maxim 7.7 kg;

Combustibil benzina;

Lungime lama in dotare minim 45 cm, cu 4 lanturi ( 34 dinti) si una lama de 60 cm pentru taierea ghetii cu 2 lanturi (42 dinti);

Pas lant 3/8;

Garantie cat mai mare.

* 1. ***Autocamion 18 to cu suprastructura – 1 buc***

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Masa maxima autorizata 18 to;

Ampatament minim 4185 mm;

Motor – putere minim 176 KW;

 - nivel emisii Euro 6;

Suspensii fata - arcuri parabolice cu stabilizator;

Suprastructura: - sasiu auxiliar realizat din otel;

 - suport transversal otel;

 - dotata cu obloane;

 - Inaltime h = 600 mm;

 - aparatori de noroi rezistente la socuri;

 - banda reflectorizanta;

Garantie cat mai mare.

* 1. ***Cantare electronice sau semiautomate transportabile ( 300 – 500 kg) – 3 buc***

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Capacitate minima 300 kg;

Cantare electronice, mecanice sau semiautomate, transportabile;

Pentru cantare electronice: alimentare dubla (alimentator si acumulator), protejare la socuri si suprasarcina;

Garantie cat mai mare.

* 1. ***Aeratoare electrice***

**Aeratoare electrice cu injectie – 2 buc**

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Cu rol Circulator – Destratificator – Degazeificator – Aerator – Oxigenator;

Putere minima 0.75 kw/h;

Minim 2500 rot/min;

Garantie cat mai mare.

**Aeratoare electrice tip elice ( cu pale) – 2 buc**

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Numar pale 2 bucati;

Tensiune 220 V;

Putere motor 0.55 kw;

Zona activa minim 50 m²;

Garantie cat mai mare.

**Aeratoare electrice turbo jet – 2 buc**

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Putere motor 0.75 kw;

Tensiune 220 V;

Garantie cat mai mare.

* 1. ***Incarcator peste – 1 buc***

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Lungime ~ 3700 mm;

Latime ~ 1670 mm;

Motor 1.5 kw;

Cursa de ridicare 3000 mm;

Garantie cat mai mare.

* 1. ***Hidrobioane cu accesorii – 4 buc***

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Lungime = 2300 mm;

Latime = 1080 mm;

Inaltime = 1150 mm;

 Sa fie realizate din fibra de sticla armata cu pereti dubli izotermati, cu un volum util de 2300 l /hidrobion;

 Special concepute pentru instalarea pe camion pentru transport peste viu;

 Robinet de 2” pentru eliminarea apei, protejat cu sita de inox;

 Subar pentru usa ( impiedica pestele sa iasa din hidrobion);

 Capac de golire pe laterala cu sistem de inchidere cu parghii actionate de la partea superioara;

 Capac de inchidere la partea superioara de dimensiuni minime de 500 x 500 mm cu sistem de aerisire;

 Toate sistemele de golire, parghii, robineti, etc vor fi confectionate din otel inoxidabil;

 **Accesorii hidrobioane**

 **1. Jgheaburi deversare peste – 2 buc**

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Confectionate din fibra de sticla armata;

Sistem de racordare hidrobion.

* 1. **Compresoare – 2 buc**

 Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Cate un compresor pentru doua hidrobioane; cu racorduri si furtunuri.

* 1. **Accesorii aerare si oxigen**

 **Distribuitor de oxigen cu 4 rame:**

- prevazut cu surub de blocare suplimentara;

- prevazut cu supapa cu ac pentru reglare precisa;

- max presiune 3 bar;

- debit 2 – 24 l/min.

**Tuburi de oxigen 50 l – 4 buc**

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Diametru exterior – 230 mm;

Lungime L = 1500 mm;

Fiecare tub oxigen sa fie dotat cu reductor;

4 bucati debitmetre (0.8 – 20 l/min);

Suport tuburi oxigen;

Conforme cu PT C5 colectia ISCIR si respecta Normele Europene in vigoare;

Garantie cat mai mare.

* 1. ***Cizme pescar din cauciuc – 30 buc***

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Cizme de pescari din cauciuc, captusite, culoare neagra, groase;

Garantie cat mai mare.

* 1. ***Cizme pantalon pescar din cauciuc – 8 buc***

Sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice sau echivalent:

Cizme inalte pantaloni de pescari, din cauciuc, captusite, culoare neagra, groase;

Garantie cat mai mare.

 **Reprezentant legal proiect,**

**Nistor Anda - Laura**